{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["CS-Normy ","CS-Předpisy "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":17,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CS-Normy ","index":0,"n_rows":50,"n_cols":4,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["Přehled souvisejících norem (je nutné používat normy v posledním platném vydání, není-li objednatelem stanoveno jinak)"]
["Označení normy ","Oblast","Název normy ","Poznámka"]
["ČSN EN 60812","Analýzy rizika, bezpečnost ","Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)","platná do 14. 9. 2021"]
["ČSN EN IEC 60812, ed. 2","Analýzy rizika, bezpečnost ","Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA). ","platná od 14. 9. 2021"]
["ČSN EN 50121-3-2.","EMC","Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení"]
["ČSN EN 60300-3-3","LCC","Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu  ","Platná od 3. 3. 2020"]
["ČSN EN 60300-3-3, ed. 2 ","LCC","Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu. ","Platná do 3. 3. 2020"]
["DIN 6701-2","Lepení","Kleben von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen"]
["ČSN EN ISO 12944-7 ","Nátěry","Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů"]
["ČSN EN ISO 1519","Nátěry","Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na válcovém trnu)"]
["ČSN EN ISO 1520","Nátěry","Nátěrové hmoty - Zkouška hloubením"]
["ČSN EN ISO 2409","Nátěry","Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška"]
["ČSN EN ISO 2808 ","Nátěry","Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru"]
["ČSN EN ISO 2813","Nátěry","Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°"]
["ČSN EN ISO 2815","Nátěry","Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouška"]
["ČSN EN ISO 3668","Nátěry","Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrových hmot"]
["ČSN EN ISO 4624","Nátěry","Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti"]
["ČSN EN ISO 9712 ","Nedestruktivní zkoušky","Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT"]
["ČSN EN 13427","Obaly","Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů"]
["ČSN EN 13428","Obaly","Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů"]
["ČSN EN 13429","Obaly","Obaly - Opakované použití"]
["ČSN EN 13430","Obaly","Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu"]
["ČSN EN 13431","Obaly","Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti"]
["ČSN EN 13432","Obaly","Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu"]
["ČSN EN 50153","Ochrana před nebezpečím","Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem"]
["ČSN EN 60529","Ochrana před nebezpečím","Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)"]
["ČSN EN 10204","Ostatní","Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly"]
["ČSN EN ISO 9000","Ostatní","Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník"]
["ČSN EN ISO/IEC 17050-1","Ostatní","Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky"]
["ČSN EN ISO/IEC 17050-2 ","Ostatní","Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě – Část 2: Podpůrná dokumentace. "]
["ISO 22628","Ostatní","Road vehicles - Recyclability and recoverability -- Calculation method"]
["ČSN EN 45545-2 ","Protipožární ochrana","Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí"]
["ČSN EN 50126-1","RAMS","Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS"]
["ČSN EN 50126-2","RAMS","Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti"]
["ČSN EN IDSO/IEC/IEEE 90003","Software","Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001:2015 na počítačový software "]
["ČSN EN 13479","Svařování","Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů"]
["ČSN EN 15085","Svařování","Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí. "]
["ČSN EN 15085-4 ","Svařování","Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 4: Výrobní požadavky"]
["ČSN EN ISO 3834 ","Svařování","Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů"]
["ČSN EN (IEC) 60077-x","Typové zkoušky","Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel"]
["ČSN EN (IEC) 60310","Typové zkoušky","Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel"]
["ČSN EN (IEC) 60322","Typové zkoušky","Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení"]
["ČSN EN (IEC) 60747-15-x","Typové zkoušky","Polovodičové součástky - Diskrétní součástky"]
["ČSN EN (IEC) 60747-16-x","Typové zkoušky","Polovodičové součástky "]
["ČSN EN (IEC) 60747-5-x","Typové zkoušky","Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody"]
["ČSN EN (IEC) 61881-1","Typové zkoušky","Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory"]
["ČSN EN (IEC) 61881-2","Typové zkoušky","Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem"]
["ČSN EN (IEC) 61881-3","Typové zkoušky","Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory"]
["ČSN EN 50155","Typové zkoušky","Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel"]
["ČSN EN 60384-4","Typové zkoušky","Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních "]

{"sheet":"CS-Předpisy ","index":1,"n_rows":27,"n_cols":2,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,1,17,1],[20,0,20,1],[18,1,19,1],[2,0,3,0],[9,0,10,0],[12,1,13,1]]}
["Přehled souvisejících předpisů (je nutné používat předpisy v platném znění)"]
["Harmonizační právní předpisy EU","V právním řádu ČR"]
["Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh ","Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky"]
[null,"Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh "]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility","Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. v platném znění o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh "]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh ","Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh"]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh","Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení dodávaných na trh"]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS), ","Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. v platném znění o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních "]
["Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních,","Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení"]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2016/797/ES o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, ","Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. v platném znění o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému"]
[null,"Vyhláška č. 326/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb."]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh","Nařízení vlády č. 119/2016 v platném znění o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh"]
["Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)","Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)"]
["Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí."]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES o odpadech ","Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech"]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/851 kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech."]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)."]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. "]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)94/62/ES o obalech a obalových odpadech","Zákon č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech"]
["Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech "]
[]
["OSTATNÍ"]
["ČD V6/1 Předpis pro železniční kolejová vozidla - provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů"]
["ČD V95/5 Předpis pro svařování železničních kolejových vozidel, jejich celků a komponentů"]
["V4/2 Předpis pro svářečské práce na drážních vozidlech MHD při výrobě, modernizaci, rekonstrukci, renovaci a opravách"]
["DB AG Ril 915.0010 Anforderungen der DB AG für das Schweißen an Schienenfahrzeugen"]
["Merkblatt DVS 1623  Schweißen von Schienenfahrzeugen - Hinweise und Empfehlungen zur Umsetzung der DIN EN 15085 im Vergleich zur DIN 6700."]